**Minimalno – maksimalni tehnički uvjeti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehnički uvjeti** | **Zahtijevano** | **Ponuđeno** |
| Kom | 1 |  |
| Proizvođač |  |  |
| Naziv i tip |  |  |
| Kapacitet punjenja **(kg), 1:10** | 35-40 |  |
| Volumen bubnja | 350-400 |  |
| Promjer bubnja **(mm)** | 900-1000 |  |
| Medij za zagrijavanje vode- električni grijači | DA |  |
| Brzina centrifuge **(0/min)** | min. 900 |  |
| G faktor | min. 400 |  |
| Objedinjeno pranje i centrifugiranje | DA |  |
| Unutrašnji, vanjski bubanj i kućište stroja u izvedbi od nehrđajućeg čelika | DA |  |
| Mikroprocesorsko upravljanje ( na hrvatskom jeziku) | DA |  |
| Izvedena priprema za tekuće deterdžente (proširena relejna karta i na vanjskom bubnju izveden priključak) | DA |  |
| Amortizacija vibracija kontrolirana automatski pomoću sustava amortizera ( nije potrebno sidrenje stroja) | DA |  |
| Ekološka faza cool down ( ohlađivanje vode prije ispuštanja u kanalizacioni sustav) | DA |  |
| Priključni napon: | 400V/3N AC/50Hz |  |
| Dimenzije stroja **(mm)** | (šxdxv) 1100-1200x1200-1300x1600-1700 |  |
| Masa stroja **(kg)** | 950-1050 |  |
| Jamstvo **(mjeseci)** | min. 24 mj |  |

1. **Industrijski stroj za pranje rublja**

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024. g.

MP Ponuditelj: